Cahier des charges générique 
pour produits électroniques.

Description fonctionnelle du produit :

Description générale :

Décrivez ici les fonctions que devra remplir l’appareil et les performances que vous en attendez. Exprimez votre besoin sans chercher à le transformer en données techniques (exemple : portée de la télécommande = 10m en champs libre, nous nous chargerons de déterminer la puissance de l’émetteur et la sensibilité du récepteur).

Décrivez les différents modes de fonctionnement souhaités de l’appareil (marche, arrêt, mis en veille, etc…).

Description de l’interface utilisateur :

Décrivez ici comment vous imaginez que l’utilisateur va communiquer avec l’appareil (boutons poussoir, clavier numérique, afficheurs à Leds ou LCD, connexion avec un ordinateur, etc…)

En cas de raccordement avec un ordinateur, dessinez succinctement les différents écrans que vous souhaitez  mettre en place pour gérer l’appareil et décrivez les menus et les boutons d’actions qui permettrons de passer d’un écran à l’autre. Décrivez également les informations qui seront stockées dans des fichiers (données, configuration, paramètres, etc…).

Alimentation électrique

Mode d’alimentation :

1)	Secteur 220V, alimentation interne
2)	Secteur 220V, alimentation externe
3)	Batterie
4)	Piles
5)	Autre (panneaux solaires, etc…)

Autonomie (prévoir une réponse par mode de fonctionnement, le cas échéant) :

Liste des interfaces électriques

Donnez la liste des interfaces électriques du produit avec le monde extérieur :

Connexion avec un PC  (USB, Ethernet, port série, …) ?
Sorties pour piloter une charge (moteur, lampe, actionneur, …) ?
Connexion avec un capteur (température, pression, …) ?
Liaison de communication (bus CAN, RS485, …, et précisez la vitesse et la longueur des liaisons) ?

Préciser les caractéristiques électriques des charges ou des capteurs raccordés à l’appareil (puissance, tension de fonctionnement, …) ou encore mieux donnez leurs références commerciales.

En cas d’intégration de la carte dans un ensemble plus complexe, précisez les signaux échangés et leurs caractéristiques électriques (TTL, CMOS, etc…) ainsi que le type de connecteurs souhaités.

Encombrement du produit

Dimensions du coffret ou de la carte électronique  (longueur x largeur x hauteur) :
Limitation du poids ?
Choix d’un coffret (style) prédéfini ?
Position imposées des connecteurs ?

Conditions d’environnement du produit

Température de fonctionnement :
Température de stockage :

1)	Environnement bureautique (0°C à 45°C)
2)	Environnement extérieur en zone tempérée (-10°C à 55°C)
3)	Environnement extérieur en zone tropicale (-10°C à 70°C)
4)	Environnements sévères (-30°C à +85°C)
5)	Environnements très sévères (-55° à -125°C)

Condition d’humidité :

1)	Environnement bureautique, zone tempérée.
2)	Environnement bureautique, zone tropicale ou embarqué en habitacle véhicule.
3)	Extérieur hors sol (soumis à la pluie) ou embarqué sous capot moteur véhicule
4)	Extérieur avec enfouissement (soumis à immersion basse pression).
5)	Immergé (préciser la profondeur).

Vibrations :

1)	Non soumis à vibration  (équipement fixé sur un mur ou sur une table)
2)	Risque de chute simple (équipement posé sur une table)
3)	Embarqué sur véhicule terrestre (préciser le type de véhicule et l’emplacement du produit : habitable, coffre, etc…)
4)	Embarqué sur équipement de chantier (préciser le type d’équipement)